Descripción de los archivos tomados con el detector GLP

Datos Tomados en NPL- Seattle el 28-Nov-1991

Para leer los espectros usar los siguientes programas:

ü También se puede usar el programa PCA de la compañía The Nucleus.

ü PCADEMO o bien el programa

ü Pclook que esta disponible en la sección de software del sitio de Internet: www.fisicarecreativa.com.

Datos de fuentes radiactiva usadas |
Espectros de Absorción usando GLP | Absorbentes: Al, Cu, Fe, Ta,
Eficiencia de detector tipo GLP | Ensayo para estudiar la variación de la eficiencia con la distancia detector-fuente
Eficiencia de detector tipo GMX |
Espectros de Absorción usando GMX | Absorbentes: Al, Cu, Fe, Ta, Pb
Espectros de radiación usando NaI | Ensayo de variación del espectro con la tesión aplicada al detector
Datos de fuentes radiactiva comunes |

NOTA: Los archivos con extensión. SPM están en binario (formato de Default del programa PCA (the Nucleus - Oxford) y sólo pueden leerse con los programas antes mencionados (PCADEMO, PCA y PCLOOK). Los que tienen extensión. SPC están en ASCII y puede leerse con cualquier programa. En todos los casos el nombre (complemento de la extensión) es el mismo para todos los formatos en que se guardan los datos. – Salvador Gil (sgil@df.uba.ar) .

Datos de Las Fuentes radiactivas usadas

| Fecha de Calibración | A0[m Cu] Actividad #### Inicial | Error % de la Calibración
137Cs Hamers-ham | Oct. 1st- 1982 | 10.82 | 3.7%
133Ba Hamers-ham | Oct. 1st- 1982 | 11.36 | 4.8
241Am Hamers-ham | Oct. 1st- 1982 | 12.15 | 5.0
60Co Hamers-ham | Oct. 1st- 1982 | 11.04 | 1.9
88Y | Apr. 1st- 1990 | 11.38 | »5
207Bi | May 1st- 1984 | 0.1257 | »5
13C – Pu | Circa 1980 | 105 n/sec | »5
57Co | March 1st- 1990 | 11.54 | »5

Interacción de la radiación electromagnética con la materia.

Primer conjunto de datos – Obtenido con un detector de estado sólido tipo GLP de la compañía EG&G Ortec (ver vínculo en fisicarecreativa.com). El arreglo experimental se muestra esquemáticamente en la figura 1. El detector tiene conectado un impulsimetro (pulser) que produce un pico alrededor de E g= 200 KeV, a una frecuencia de 60Hz.

Figura 1. Arreglo experimental usado para la toma de datos descripta en la presente tabla. El espesor del material (thickness) se indica en mm para cada espectro.

##### 1.- Espectros de radiación gama usando distintos absorbentes - Detector de Estado sólido tipo GLP

GLP - t=6 m sec- Pulser E g=200KeV @ 60Hz - Eficiencia y Absorción

Fuente radioactiva (Sources) | Nombre del Archivo (File name) | Tiempo de medición (Run Time) [sec] real | Fecha de la medición ( Date ) | Absorbente Material (Absorber) | Espesor [mm] (Thickness) | Observaciones (Observations) Actividad inicial de la fuente radiactiva usada
57Co | GLP001 | 300 | 28-Nov-92 |  |  | A 0=11.54 m ci(1-mar-90)
133Ba | GLP002 | 300 | 28-Nov-92 |  |  | A 0=11.36 m ci(1-Oct-82)
133Ba+ 57Co +241Am | GLP003 | 300 | 28-Nov-92 | Cu | 1.28 | A 0(Ba)=11.36 m ci (1-Oct-82) A 0(Am)=12.15 m ci (1-Oct-82)

Fuente radioactiva (Sources) | Nombre del Archivo (File name) | Tiempo de medición (Run Time) [sec] real | Fecha de la medición ( Date ) | Absorbente Material (Absorber) | Espesor [mm] (Thickness) | Observaciones (Observations) Actividad inicial de la fuente radiactiva usada
" | GLP004 | 600 | 28-Nov-92 | Cu | 0.96 | "
" | GLP005 | 600 | 28-Nov-92 | Cu | 0.64 | "
" | GLP006 | 600 | 28-Nov-92 | Cu | 0.32 | "
" | GLP007 | 600 | 28-Nov-92 |  | 0.0 | "
" | GLP008 | 300 | 28-Nov-92 | Al | 0.8+-.01 | "
" | GLP009 | 300 | 28-Nov-92 | Al | 1.6 | "
" | GLP010 | 300 | 28-Nov-92 | Al | 2.4 | "
" | GLP011 | 300 | 28-Nov-92 | Al | 3.2 | "
" | GLP012 | 600 | 28-Nov-92 | Al | 4.0 | "
" | GLP013 | 600 | 28-Nov-92 | Ta | 1.27+- 0.02 | "
" | GLP014 | 600 | 28-Nov-92 | Ta | 0.762 | "
" | GLP015 | 300 | 28-Nov-92 | Ta | 0.508 | "
" | GLP016 | 300 | 28-Nov-92 | Ta | 0.254 | "
" | GLP017 | 300 | 28-Nov-92 | Fe | 1.48 | "
" | GLP018 | 300 | 28-Nov-92 | Fe | 2.96 | "
" | GLP019 | 300 | 28-Nov-92 | Fe | 4.44 | "
" | GLP020 | 300 | 28-Nov-92 | Fe | 5.92 | "
| GLP021 | 300 | 28-Nov-92 | No Absorb. | 0 | "
57Co | GLP022 | 300 | 28-Nov-92 |  | 0 | d=10cm
241Am | GLP023 | 300 | 28-Nov-92 |  | 0 | "

2.- Estudio de la eficiencia de un detector de estado sólido tipo GLP

##### Espectros de radiación gama usando distintas fuentes y a distintas distancias detector-fuente - nueva ganancia

Cambio de Ganancia del amplificador GLP - Reducción de la ganancia del amplificador en un factor de 2. El rango de los rayos gama se incrementa en la misma proporción -Gain *0.5

Segundo conjunto de datos – Obtenido con un detector de estado sólido tipo GLP de la compañía EG&G Ortec . En estos espectros se varió la ganancia del amplificador de modo de cubrir un rango mayor de energías. Los siguientes espectros pueden servir para estudiar de la respuesta en eficiencia del GLP y respuesta con distancia.

Fuente radioactiva (Sources) | Nombre del Archivo (File name) | Tiempo de medición (Run Time) [sec] real | Fecha de la medición ( Date ) | Observaciones (Observations) Actividad inicial de la fuente radiactiva usada
133Ba | GLP024 | 300 | 28-Nov-92 | Gain x ½-d=10cm
137Cs | GLP026 | 300 | 28-Nov-92 | Gain x ½-d=10cm
152Eu | GLP025 | 300 | 28-Nov-92 | Gain x ½-d=10cm
57Co | GLP027 | 300 | 28-Nov-92 | Gain x ½-d=10cm
228Th | GLP028 | 300 | 28-Nov-92 | Gain x ½- d=10cm A0=1.266Uci (1-1-79)
55Fe | GLP029 | 300 | 28-Nov-92 | Gain x 1/2-d=0cm A0=10.89Uci (1-1-77)
###### Nueva geometrías - Distancia detector-fuente variable
57Co | GLP030 | 300 | 28-Nov-92 | A 0=11.54uci (1-Dec-90) d=4.+-1 mm
57Co | GLP031 | 300 | 28-Nov-92 | d=1.5 cm
57Co | GLP032 | 300 | 28-Nov-92 | d=3. Cm
57Co | GLP033 | 300 | 28-Nov-92 | d=4. Cm
57Co | GLP034 | 300 | 28-Nov-92 | d=5 cm
57Co | GLP035 | 300 | 28-Nov-92 | d=7 cm
57Co | GLP036 | 300 | 28-Nov-92 | d=15 cm
57Co | GLP037 | 300 | 28-Nov-92 | d=25 cm
57Co | GLP038 | 300 | 28-Nov-92 | d=30 cm

##### 3.- Estudio de la eficiencia de un detector de estado sólido tipo GMX

Espectros de radiació n gama usando distintas fuentes y a

Tercer conjunto de datos – Obtenido con un detector de estado sólido tipo GMX de la compañía EG&G Ortec (ver vínculo en www.fisicarecreativa.com). El arreglo experimental es el mismo que se muestra esquemáticamente en la figura 1. El detector tiene conectado un impulsimetro (pulser) que produce un pico alrededor de E g = 2800 KeV, a una frecuencia de 60Hz.

# GMX - Amplificador Ortec 572 (t=6 m sec) - Pulser (Ortec 419) a una frecuencia de 60Hz.@ E g=2800 KeV

Fuente radioactiva (Sources) | Nombre del Archivo (File name) | Tiempo de medición (Run Time) [sec] real | Fecha de la medición ( Date ) | Absorbente Material (Absorber) | Espesor [mm] (Thickness) | Observaciones (Observations) Actividad inicial de la fuente radiactiva usada
57Co+ 241Am+ 137Cs+ 60Co+ Pulser | ### GMX001 |  | 26-nov-92 | Sin Absorb. |  |
Fondo Sin Fuente pero con Pulser | ### GMX002 | 34,617 9.69Hs | 26-nov-92 | Sin Absorb. |  |
60Co | ### GMX003 | 300 | 27-nov-92 | Sin Absor |  | Determinacion de eficiencias
137Cs | GMX004 | “ | 27-nov-92 | S/A |  | “
241Am | GMX005 | “ | “ | S/A |  | “
133Ba | GMX006 | “ | “ | S/A |  | “
57Co | GMX007 | “ | “ | S/A |  | “
152Eu Hamersham | GMX008 | “ | “ | S/A |  | “
“ | GMX009 | “ | “ | ## S/A |  | “

##### 4.- Espectros de radiación gama usando distintos absorbentes

##### Detector GMX

# GMX - Amplificador Ortec 572 (t=6 m sec) - Pulser (Ortec 419) a una frecuencia de 60Hz.@ E g=2800 KeV

Absorción de Aluminio

Fuente radioactiva (Sources) | Nombre del Archivo (File name) | Tiempo de medición (Run Time) [sec] real | Fecha de la medición ( Date ) | Absorbente Material (Absorber) | Espesor [mm] (Thickness) | Observaciones (Observations) Actividad inicial de la fuente radiactiva usada
“ | GMX010 | “ | 27-nov-92 | Al | 3.12 | Absorción de Aluminio
“ | GMX011 | “ | 27-nov-92 | Al | 6.24 | “
“ | GMX012 | 600 | 27-nov-92 | Al | 9.36 | “
| GMX013 | “ | 27-nov-92 | Al | 9.36 | “
“ | GMX014 | “ | 27-nov-92 | Al | 12.48 | “
“ | GMX015 | “ | 27-nov-92 | Al | 15.6 | “
“ | GMX016 | “ | 27-nov-92 | Al | 22.15 | “
“ | GMX017 | “ | 27-nov-92 | Al | 28.7 | “
“ | GMX018 | “ | 27-nov-92 | Al | 32.25 | “
“ | GMX019 | “ | 27-nov-92 | Al | 41.8 | “
“ | GMX020 | “ | 27-nov-92 | Al | 48.35 | “
“ | GMX021 | “ | 27-nov-92 | Al | 54.90 | “
“ | GMX022 | “ | 27-nov-92 | Al | 61.45 | “

Absorción en Cobre - Detector de estado sólido GMX

Fuente radioactiva (Sources) | Nombre del Archivo (File name) | Tiempo de medición (Run Time) [sec] real | Fecha de la medición ( Date ) | Absorbente Material (Absorber) | Espesor [mm] (Thickness) | Observaciones (Observations) Actividad inicial de la fuente radiactiva usada
152Eu Hamers-ham | GMX023 | “ | 27-nov-92 | Cu- 1X= 1.27mm | 1.27 | Absorción de Cobre
“ | GMX024 | “ | 27-nov-92 | Cu-2X | 2.54 |
| GMX025 | “ | 27-nov-92 | Cu-3X | 3.81 |
“ | GMX026 | “ | 27-nov-92 | Cu-4X | 5.08 |
“ | GMX027 | “ | 27-nov-92 | Cu-5X | 6.35 |
“ | GMX028 | “ | 27-nov-92 | Cu-6X | 7.62 |
“ | GMX029 | “ | 27-nov-92 | Cu-7X | 8.89 |
“ | GMX030 | “ | 27-nov-92 | Cu-8X | 10.16 |

Detector de estado sólido GMX

Backscatering Test Con Plomo en la parte trasera de la fuente

137Cs Hamers-ham | GMX031 | 300 | 27-nov-92 | - | - | Backscatering Test With lead in the Back Plomo
“ | GMX032 | 300 | 27-nov-92 | - | - | No lead in the Back
“ | GMX033 | 300 | 27-nov-92 | - | - | No lead

##### 5.- Espectros de radiación gama usando distintos absorbentes

##### Detector GMX

Nueva calibración - GMX

Fuente Sources | Archivo (*.SMP) File | Run Time [sec] real | Date | Absorber | Espesor [mm] Thickness | Observaciones Observations
57Co+ 241Am+ 60Co+ 137Cs+ | GMX035 | “ | 28-nov-92 | Sin Absorbente |  | Nueva Calibr.
152Eu Hamers-ham | GMX036 | “ | 28-nov-92 | Sin Absorbente |  | Dist.Fuente-Detect= 14cm
“ | GMX037 | “ | 28-nov-92 | Pb- 1X= 0.724mm | 0.724 | Absorción de Plomo
“ | GMX038 | “ | 28-nov-92 | Pb-2X | 1.448 |
“ | GMX039 | “ | 28-nov-92 | Pb-3X | 2.172 |
“ | GMX040 | “ | 28-nov-92 | Pb-4X | 2.896 |
“ | GMX041 | “ | 28-nov-92 | Pb-7X | 5.792 |

Nueva calibración - GMX

Sources Fuente | File (*.SMP) | Run Time [sec] real | Date | Absorber | Thick [mm] Espe sor | Observations
57Co+ 241Am+ 60Co+ 137Cs+ | GMX042 | 900 | 28-nov-92 | Pb | 4.344 | Nueva Calibr. Abs. Pb
152Eu Hamersham | GMX043 | 900 | 28-nov-92 | Pb | 3.62 | Dist.Fuente-Detect= 14cm
“ | GMX044 | 300 | 28-nov-92 | Fe | 0 | Nueva Calibr. Abs. Hierro
“ | GMX045 | 300 | 28-nov-92 | Fe | 1.45 |
“ | GMX046 | “ | 28-nov-92 | Fe | 2.90 |
“ | GMX047 | “ | 28-nov-92 | Fe | 4.35 |
“ | GMX048 | “ | 28-nov-92 | Fe | 5.80 |
“ | GMX049 | “ | 28-nov-92 | Fe | 7.25 |
“ | GMX050 | “ | 28-nov-92 | Fe | 8.70 |
“ | GMX051 | “ | 28-nov-92 | Fe | 10.15 |
“ | GMX052 | 600 | 28-nov-92 | Fe | 11.60 |
“ | GMX053 | 600 | 28-nov-92 | Fe | 14.50 |
“ | GMX054 | 600 | 28-nov-92 | Fe | 17.40 |
“ | GMX055 | 400 | 28-nov-92 | Fe | 26.10 |
“ | GMX056 | 900 | 28-nov-92 | Fe | 23.2 |
“ | GMX057 | 900 | 28-nov-92 | Fe | 20.30 |
Sin Fuente | GMX058 |  | 29-nov-92 | S/A |  | Fondo 2

#####

##### 6.- Espectros de radiación gama usando distintos absorbentes

##### Detector NaI

Respuesta del NaI a distintos voltajes aplicados al Tubo FotoMultiplicador (PMT)

| NaI |  |  | Voltaje Test Potencial del PMT
137Cs H amersham | NaI001 | 100 | 27-nov-92 | V_pmt=1200 Volt
“ | NaI002 | 100 | 27-nov-92 | V_pmt=1300 Volt
“ | NaI003 | “ | 27-nov-92 | V_pmt=1300 Volt
“ | NaI004 | “ | 27-nov-92 | V_pmt=1100 Volt
“ | NaI005 | “ | 27-nov-92 | V_pmt=1000 Volt
“ | NaI006 | “ | 27-nov-92 | V_pmt=1050 Volt
“ | NaI007 | “ | 27-nov-92 | V_pmt=1150 Volt
“ | NaI008 | “ | 27-nov-92 | V_pmt=1250 Volt